*****
todo
_e
*************

Ο Φάκελος περιέχει τις μεθόδους επικοινωνίας της εφαρμογής με την ΕΑΦΔΣΣ CASIO της Elmisystems SA για την έκδοση υπογραφών σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221. 


Εγκατάσταση
===========
1. Κάνετε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

2. Αντιγράφετε τον φάκελο connect στον υποφάκελο fem της εφαρμογής 
(μετά την αντιγραφή θα υπάρχει το fem\connect\sign.peg στην εφαρμογή)

3. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον driver (Signature Processor) που συνοδεύει την ΕΑΦΔΣΣ και να την ενεργοποιήσετε σαν Τύπου Β. Μετά την εγκατάσταση του driver θα πρέπει στην επιλογή "Βοηθητικά -> Καθορισμός Εκτυπωτικών Συστημάτων -> tab Στοιχεία Λήψης" να ορίσετε: 
       α.  "Εξωτερική Πηγή μέσω αρχείων εντολών (Β)". 
       β. "Φάκελο επικοινωνίας (directory)"= c:\pegtemp\eafdss ή όποιο άλλο θέλετε. Τον ίδιο φάκελο θα πρέπει να ορίσετε και στην εφαρμογή Pegasus (βλέπε παρακάτω στις Ρυθμίσεις).

