<b>Επικοινωνία με την Ζυγαριά DIGI DS 980</b>
 
<b>Σειριακή</b>: Η σειριακή στην οποία είναι συνδεδεμένη η ζυγαριά. 

<b>Αναμονή πριν την Aνάγνωση (1/100sec)</b>: Ο χρόνος που θα περιμένει το πρόγραμμα πριν από κάθε προσπάθεια ανάγνωσης της ζυγαριάς. 

<b>Προσπάθειες να διαβάσει</b>: Το πλήθος των προσπαθειών που θα κάνει η εφαρμογή να βρεί αποτέλεσμα από την ζυγαριά. 

<b>Μήκος Επιστρεφόμενου String Από την Ζυγαριά</b>: Το μήκος του επιστρεφόμενου string με το βάρος είναι συνήθως 21. Αν διαφέρει το αλλάζετε εδώ. 

H Ζυγαριά πρέπει να έχει τις παρακάτω ρυθμίσεις: 
Επικονωνία = 9600 8 1  n
Λειτουργία = command mode

Ορίζουμε: 
spec 0 = 1011
spec 1 = 0100
spec 2 = 0010
spec 3 = xxx0
spec 4 = 0101
spec 5 = 1xxx
