<b>Επικοινωνία με Ζυγαριά DIGI DS700e</b>

Χρησιμοποιεί στην ουσία την μέθοδο <b>Πρωτόκολλο Dialog 01</b>. 
 
<b>Σειριακή</b>: Η σειριακή στην οποία είναι συνδεδεμένη η ζυγαριά. 

<b>Comm Configuration String</b>: Ορίζει το string σύνδεσης στην σειριακή με την ζυγαριά (π.χ. 9600,N,8,1),

<b>Χαρακτήρες Αποστολής Αίτησης Βάρους (εντολή Pegasus)</b>: Οι χαρακτήρες που στέλνει στην ζυγαριά για παραλαβή του βάρους. 
Αρχική Τιμή= chr(5)

<b>Αναμονή πριν την Aνάγνωση (1/100sec)</b>: Ο χρόνος που θα περιμένει το πρόγραμμα πριν από κάθε προσπάθεια ανάγνωσης της ζυγαριάς. 

<b>Προσπάθειες να διαβάσει</b>: Το πλήθος των προσπαθειών που θα κάνει η εφαρμογή να βρεί αποτέλεσμα από την ζυγαριά. 

<b>Μήκος Επιστρεφόμενου String Από την Ζυγαριά</b>: Το μήκος του επιστρεφόμενου string με το βάρος. 
Αρχική Τιμή=21.

<b>Θέση Βάρους στο επιστρεφόμενο string</b>: Η θέση που έχει το βάρος στο string που επιστρέφει η ζυγαριά. 
Αρχική Τιμή=4.

<b>Μήκος Βάρους στο επιστρεφόμενο string</b>: Το μήκος του βάρους που επιστρέφει. 
Αρχική Τιμή=7.

<b>Διαίρεση του βάρους με την τιμή</b>: Αν το επιστρεφόμενο βάρος έχει υποδιαστολή τότε ορίζετε τιμή 1. 
Αρχική Τιμή=1.


<b>Test Mode</b>: Αν είναι σε test mode καταχωρεί το string που παραλαμβάνει και το μήκος του, στο αρχείο librlog.txt στο φάκελο των προσωρινών αρχείων της εφαρμογής (συνήθως \pegtemp\users\[windows user]). 

Η Ζυγαριά πρέπει να λειτουργεί σε command mode. 
Ορίζουμε (στην ζυγαριά): 
spc1 =0000
spc2 =0000
spc3 =1011 
spc4 =0100
spc5 =0011
spc6 =0000
spc7 =1110
spc8 =0000
spc9 =0000
spc10=0000
spc11=0000

Ο Ορισμός των παραπάνω, στην ζυγαρια γίνεται ως εξής:
Με πατημένο το >0< πληκτρολογούμε 141
μας ανοίγουν τα specs.
μετά από κάθε spc πατάμε το >0< για να σώσουμε την επιλογή στο τέλος πατάμε το >T<

Η επικοινωνία Λειτουργεί και για την Ζυγαριά <b>DS782</b> με διαφοροποίηση στα εξής specs:
spc6=1011
spc7=0100
spc8=0000
spc9=1110
spc10=0011
spc11=0000

