[Υποστήριξη -> Pegasus C&A -> Λοιπές Φορολογικές Συσκευές Τερματικού ->Ρυθμίσεις on-Line POS (Πληρωμών)]

<b>Είδος Σύνδεσης</b>: Η σύνδεση με το POS μπορεί να είναι είτε σειριακή (COM) είναι μέσω δικτύου (Ethernet)
<b>Σειριακή Πόρτα/IP</b>: Αν η σύνδεση είναι "Σειριακή" θα ορίσετε τον αριθμό της πόρτας της σειριακής (π.χ. 4). 
                 Αν η σύνδεση είναι μέσω δικτύου θα ορίσετε την IP (π.χ. 127.0.0.0).
<b>Ρυθμίσεις Σύνδεσης</b>: Αν η σύνδεση είναι "Σειριακή" θα ορίσετε Baud Rate, Parity, Stop Bits, Byte Size(π.χ. 9600, 0, 1, 8)
                 Αν η σύνδεση είναι μέσω δικτύου θα ορίσετε την πόρτα (π.χ. 23).
<b>Ενημέρωση Log</b>: Αν επιλέξετε να ενημερώνει το log file, θα αποθηκεύει όλα τα transactions στον  υποφάκελο output\cardling_log της εφαρμογής. Δημιουργεί ένα αρχείο ανά ημέρα. 

Για να λειτουργήσει ο driver χρειάζεται το .NET Framework 4.6.1. Αν δεν είναι ήδη εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας θα το βρείτε στην σελίδα https://www.microsoft.com/el-gr/download/details.aspx?id=49981

Για να ενεργοποιηθεί η επικοινωνία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την εταιρεία που σας έχει προμηθεύσει το POS για: 
α. Να ενεργοποιήσουν την onLine επικοινωνία του με το PC (mode ECR). Τα POS της cardlink, μπορούν να λειτουργούν και στα 2 
mode (σύνδεση με τον PC και manually).
β. Να σας ενημερώσουν με τα απαραίτητα στοιχεία (π.χ. IP και Πόρτα). 
   Στα POS Verifon, default πόρτα είναι η 23. 
   Στα POS Ingenico ICT220, default πόρτα είναι η 4000.

Στην περίπτωση Ethernet σύνδεσης, θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του POS και στον router σας. 

Για υποστήριξη από την cardlink μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνο 210-6303000 ή στα mail support@cardkink.gr και ecr_support@cardkink.gr. 
Θα πρεπει να γνωρίζετε την local IP του τοπικού δικτύου που μπορεί να δεσεμεύσει το POS. Επίσης θα πρέπει να έχετε το tid ή το ΑΦΜ του κατόχου του POS.


