Την Ρυθμίσουμε : 
9600 8 1  n
command mode

spec 0 = 1011
spec 1 = 0100
spec 2 = 0010
spec 3 = xxx0
spec 4 = 0101
spec 5 = 1xxx

1. Στέλνουμε το HEX (5) και περιμένουμε ή απάντηση ή το hex(15) (λάθος)
Η απάντηση είναι with additionally parity (page 18)