[Υποστήριξη -> Pegasus C&A -> Λοιπές Φορολογικές Συσκευές Τερματικού ->Ρυθμίσεις on-Line POS (Πληρωμών)]

<b>Είδος Σύνδεσης</b>: Η σύνδεση με το POS μπορεί να είναι είτε σειριακή (COM) είναι μέσω δικτύου (Ethernet)
<b>Σειριακή Πόρτα/IP</b>: Αν η σύνδεση είναι "Σειριακή" θα ορίσετε τον αριθμό της πόρτας της σειριακής (π.χ. 4). 
                 Αν η σύνδεση είναι μέσω δικτύου θα ορίσετε την IP (π.χ. 192.168.1.6)
<b>Ρυθμίσεις Σύνδεσης</b>: Αν η σύνδεση είναι "Σειριακή" θα ορίσετε Το Baud Rate(π.χ. 19200 )
                 Αν η σύνδεση είναι μέσω δικτύου θα ορίσετε την πόρτα (π.χ. 5000).

Στην περίπτωση Ethernet σύνδεσης, θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του POS και στον router σας. 

<b>Αντιμετώπιση Προβλημάτων</b>
Αν έχετε κάνει τις ρυθμίσεις σωστά και παρόλα αυτά εμφανίζεται λάθος στη διασύνδεση με το POS, ελέγξετε τα FAQ που σας έχουν στείλει (pdf) για να δοκιμάσετε να το αντιμετωπίσετε με βάση τα συνήθη προβλήματα και τις λύσεις που αναφέρουν. 

Εάν το πρόβλημα παραμένει, τότε μπορείτε να τρέξετε το tests.bat που υπάρχει στο φάκελο ca_fem\pos_libs\Verifone\exe της εφαρμογής Pegasus. 

Τα αποτελέσματα της δοκιμής θα γραφτούν στο αρχείο out.txt

Η Πειραιώς ζητάει τα παρακάτω στοιχεία:
α. Το αρχείο Euronet.ini. Εχει δημιουργηθεί από το Pegasus βάση των ρυθμήσεων που έχετε δώσει. Θα πρέπει, αφού αλλάξετε τις ρυθμίσεις, να δοκιμάσετε μία πληρωμή από το Pegasus, ώστε να ενημερωθεί.
β. Τον κωδικό σφάλματος (error code) που επιστρέφει το DLL. 
γ. Το αρχείο με τα logs του dll. Δίνετε τα περιεχόμενα του αρχείου out.txt 
δ. Την έκδοση του DLL. Είναι η 6.4.0.0
ε. Την έκδοση των Windows. Δεξί κλικ στο Computer -> Properties
στ. Εκτύπωση παραμέτρων του pos: Γίνεται από τη συσκευή POS