Pegasus & ΦΗΜ PEGASUS C&A 100
Οι Εφαρμογές Τεχνολογίας Πήγασος© έχουν ενσωματωμένη την δυνατότητα λειτουργίας με την ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100 σαν Τύπου Β.
Στον φάκελο της εφαρμογής Pegasus πρέπει να υπάρχει ο φάκελος fhmpeg.
Αν δεν υπάρχει (γιατί η εγκατάσταση της εφαρμογής έγινε πριν την κυκλοφορία της ΕΑΦΔΣΣ Pegasus C&A 100) τότε αντιγράφετε τα αρχεία του driver Τύπου B (που περιέχει το fhmpeg.exe) στον υποφάκελο fhmpeg της εφαρμογής.
Η Μορφή του φακέλου θα πρέπει να είναι :

c:\fhmpeg\ |  |
| _001 | Φάκελος επικοινωνίας με την εφαρμογή. Είναι κενός κατά την εγκατάσταση
| driver | Περιέχει τα αρχεία του οδηγού Τύπου Β.
| methods | περιέχει την μέθοδο fhmp900 την οποία θα πρέπει να αντιγράψετε στον υποφάκελο _001 της εφαρμογής σας. (συνήθως elite\_001 ή basic\_001)

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
Στον φάκελο c:\fhmpeg δημιουργείται ένας φάκελος για κάθε μηχανισμό σας με τον σειριακό του αριθμό. Σε αυτόν αποθηκεύονται τα αρχεία που δημιουργεί ο μηχανισμός.
ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΠΑΙΡΝΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ (προτείνουμε μετά από κάθε ΖΗΤΑ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ.
Επίσης σε τακτά Χρονικά Διαστήματα θα πρέπει να μετονομάζετε τον υποφάκελο με τις υπογραφές (ο φάκελος που έχει τον Σειριακό Αριθμό του Μηχανισμου)
Αρχεία που περιέχει

setup.dat | Στο αρχείο setup.dat θα πρέπει να ορίσετε τον σειριακό αριθμό της συσκευής σας και την πόρτα επικοινωνίας Η σύνταξη της μίας και μοναδικής του γραμμής είναι <Σειριακός αριθμός> S <αριθμός σειριακής> ή *********** S <αριθμός σειριακής> (π.χ. *********** S 1)
zhta.bat | Εκτελεί το ΖΗΤΑ της ημέρας. Θα πρέπει να το εκτελεί ο χρήστης στο τέλος της ημέρας και μετά να παίρνει αντίγραφο Το φάκελο fhmpeg. Καλό είναι να δημιουργήσετε Συντόμευση για το συγκεκριμένο αρχείο στην οθόνη του χρήστη.
ctl.bat | Εμφανίζει οθόνη διαχείρισης της συσκευής.
emulate.zip | Περιέχει το προσωμοιωτή της ΕΑΦΔΣΣ.

Εγκατάσταση
1. Θα πρέπει να τροποποιήσετε το αρχείο fhmpeg\setup.dat ώστε να περιέχει τον σειριακός αριθμό της συσκευής και τον αριθμό της com επικοινωνίας. Το αρχείο το ανοίγετε με το notepad.
2. Θα εκτελέσετε το fhmpeg\ctl.bat. Αν λειτουργήσει τότε οι ρυθμίσεις του setup.dat είναι σωστές. Διαφορετικά έλέγξτε πάλι το setup.dat
Στην συνέχεια αλλάζετε τα στοιχεία της ΕΑΦΔΣΣ (βάζετε τα στοιχεία του κατόχου)
3. Θα Δημιουργήσετε μία συντόμευση του fhmpeg\zhta.bat στην επιφάνεια εργασίας. Εκτελείτε το 1ο Ζήτα
4. Θα πρέπει να ορίσετε στην εφαρμογή σας σαν εκτυπωτή παραστατικών τον εκτυπωτή (όπου τον έχετε ορίσει)
<FHM:O*1=fhmp90> <driver>
π.χ. <FHM:O*1=fhmp90>IBM Proprinter

Προσοχή : Το Ο είναι κεφαλαίο ο Λατινικό. Επίσης το 1 σημαίνει ότι θα βγαίνει ένα αντίγραφο του παραστατικού. Αν θέλετε 2 ή περισσότερα βάζετε τον ανάλογο αριθμό.
5. Από την Υποστήριξη -> τιτλοι Εκτυπώσεων θα πρέπει να ορίσετε τα στοιχεία της επιχείρησης. Είναι απαραίτητο γιατί αυτά τα στοιχεία στέλνει ο Πήγασος στην ΕΑΦΔΣΣ.

Σημείωση 1 : Αν κατά την έκδοση παραστατικού (για να πάρει υπογραφεί), εμφανιστεί το μήνυμα "Πρέπει να εγκαταστήσετε την σωστή μέθοδο για το Μηχανισμό", θα αντιγράψετε από το φάκελο fhmpeg\method\fhmp900.dbf στο _001 υποφάκελο της εφαρμογής σας (συνήθως elite\_001 ή basic\_001).
Σημείωση 2 : H Εφαρμογή Πήγασος επικοινωνεί με την ΕΑΦΔΣΣ, παίρνει την υπογραφή της σήμανσης και την τυπώνει στα παραστατικά σας, στην θέση που έχετε ορίσει να εκτυπώνει την μεταβλητή fhm_sign.