Στις οθόνες τύπου Reception στις οποίες είναι ενεργοποιημένη η άμεση ανάγνωση του barcode scanner, υπάρχει η δυνατότητα να προσθέσουμε ASCII κωδικούς και να τους αντιστοιχίσουμε σε χαρακτήρες. 

Στο keys.peg ενημερώνουμε το array but_keyslist το οποίο έχει για κάθε ASCII code τον αντίστοιχο χαρακτήρα. Το array αρχικοποιείται κάθε φορά που μπαίνετε στην οθόνη Reception, οπότε αν τροπποιήσετε το keys.peg θα πρέπει να βγείτε και να ξαναμπείτε στην οθόνη πωλήσεων ώστε να ενεργοποιηθούν οι νέες αντιστοιχίες. 

Οταν στην οθόνη είμασε σε Service Mode και σκανάρουμε ένα προϊόν τότε εμφανίζονται οι ASCII κωδικοί που έχει στείλει το scanner (ή το πληκτρολόγιο). Οι κωδικοί αυτοί αποθηκεύονται και στο αρχείο bas00\scan\log.txt

