Proxy Server
*************

Ο Proxy Server λειτουργεί με το Pegasus C&A 100 και μπορεί να εξυπηρετεί με ένα φορολογικό Μηχανσιμό (ΦΗΜ) μέχρι 4 Η/Υ. 

Εγκατάσταση 
------------
1. Στον Υπολογιστή που έχετε συνδέσει τον Pegasus C&A100 και στο φάκελο fhmpeg\driver υπάρχει το αρχείο permits.txt 
Σε αυτό γράφετε σε μία γραμμή τον Σεριακό Αριθμό του ΦΗΜ και μέχρι 4 IP υπολογιστών που θα εξυπηρετεί ο proxy server

2. Εκτελείτε το rapidsrv.exe (στο φάκελο fhmpeg\driver). 
   Εδώ ορίζετε (button Add) τους μηχανισμούς Pegasus C&A 100 που θα εξυπηρετεί ο server (για κάθε ένα δίνετε το Σεριαικό του και τον αριθμό ενεργοποίησης). 
   Επιλέγετε το button Settings όπου καθορίζετε το μονοπάτι που θα σώζει τις υπογραφές (προτείνουμε το fhmpeg\)
   Στην συνέχεια με το "Start" τον ενεργοποιείτε. 
   

3. Στον καθορισμό του φορολογικού μηχανισμού ορίζετε ότι λειτουργεί σαν Proxy και δίνετε την IP του Server. 

