Επικοινωνία με την οθόνη πελάτη της ICS CT-150 VFD
**************************************************

Σκοπός: 
*******
Η Επικονωνία της εφαρμογής με την οθόνη Πελάτη της ICS ώστε να εμφανίζει τα είδη που καταχωρεί ο χρήστης κατά την πώληση. 


Εργαλεία: 
*********
1. Το Pegasus ERP StartUp. Σημειώστε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία μπορεί να γίνει και με το πρόγραμμα Pegasus Estiasi StartUp. 
2. Το Αρχείο lcd_ics_ct_150_vfd.zip

Εγκατάσταση: 
************
1. Στην επιλογή [ToolBox-> Εργαλεία Παραμετροποίησης -> Παραμετροποίηση Εφαρμογής -> Κεντρικοί Πίνακες Παραμετροποίησης -> Συναλλαγών και Συναλλασσομένων -> Βασικές Παράμετροι Τερματικών ] βρίσκετε το τερματικό στο οποίο θα τρέχει η εφαρμογή (με μπλέ φόντο εμφανίζεται το τερματικό από το οποίο τρέχετε την εφαρμογή). Στο πεδίο "Εμφάνιση μηνυμάτων και στο αρχείο:" δίνετε το 
/FSC/:..\..\screen\screen.peg    

2. Δημιουργείτε, αν δεν υπάρχει, υποφάκελο με όνομα screen μέσα στο φάκελο της εφαρμογής. Ο υποφάκελος screen θα πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τον φάκελο basic της εφαρμογής.
Μέσα στο φάκελο screen αντιγράφετε τα αρχεία που περιέχει το lcd_ics_ct_150_vfd.zip

3. Ανοίγετε το αρχείο init.peg (ανοίγει με σημειωματάριο) και ορίζετε την θύρα επικοινωνίας καθώς και το μήνυμα αναμονής. Επίσης εδώ μπορείτε να ορίσετε το μήκος γραμμής (σε χαρακτήρες) και αν το μήνυμα θα το στέλνει σε OEM (MS -DOS) ή ANSI (Windows) γραμματοσειρά. 

Σημειώστε ότι θα πρέπει να έχετε ρυθμίσει την συσκευή σε Epson command mode και στην κατάλληλη γραμματοσειρά (GREEK - 737)