*****
todo
_e
*************

Ο Φάκελος περιέχει τις μεθόδους επικοινωνίας της εφαρμογής με την Sbox για την έκδοση υπογραφών σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221. 


Εγκατάσταση
===========
1. Κάνετε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

2. Αντιγράφετε τον φάκελο connect στον υποφάκελο fem της εφαρμογής 
(μετά την αντιγραφή θα υπάρχει το fem\connect\sign.peg στην εφαρμογή)

3. Θα πρέπει να εγκαταστήσετε τον driver που συνοδεύει την ΕΑΦΔΣΣ και να την ενεργοποιήσετε σαν Τύπου Β. Μετά την εγκατάσταση του driver θα πρέπει στην επιλογή "Βοηθητικά -> Καθορισμός Εκτυπωτικών Συστημάτων -> tab Στοιχεία Λήψης" να ορίσετε: 
       α.  "Εξωτερική Πηγή μέσω αρχείων εντολών (Β)". 
       β. "Φάκελο επικοινωνίας (directory)"= c:\pegtemp\eafdss ή όποιο άλλο θέλετε. Τον ίδιο φάκελο θα πρέπει να ορίσετε και στην εφαρμογή Pegasus (βλέπε παρακάτω στις Ρυθμίσεις).

Ρυθμίσεις
=========
1. Στον ορισμό των παραστατικών όπου έχετε ορίσει εκτυπωτή να ορίσετε 
<FHM:O*1=femp90> (για 1 υπογραφή ανά αντίγραφο)
<FHM:O*1=femp91> (για 1 υπογραφή για όλα τα αντίγραφα)

2. Από την επιλογή [Υποστήριξη->Pegasus CnA->Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ] ορίζετε τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία της εφαρμογής με την ΕΑΦΔΣΣ. 
Με την αντιγραφή του φακέλου connect ενεργοποιούνται οι επιλογές: 
α. [Υποστήριξη->Pegasus CnA->Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ]
β. [Υποστήριξη->Pegasus CnA->ΖΗΤΑ Ημέρας]

