Ο Φάκελος περιέχει τις μεθόδους επικοινωνίας της εφαρμογής με την ΕΑΦΔΣΣ SAMTEC της Technoran για την έκδοση υπογραφών σύμφωνα με την ΠΟΛ 1221. 


Εγκατάσταση
===========
1. Κάνετε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις της εφαρμογής. 

2. Αντιγράφετε τον φάκελο στον υποφάκελο fem της εφαρμογής 
(μετά την αντιγραφή θα υπάρχει το fem\connect\sign.peg στην εφαρμογή)

3. Εγκαθιστάτε τον driver της ΕΑΦΔΣΣ (τον προμηθεύεστε από την κατασκευάστρια εταιρεία). Στην επιλογή "Ρυθμίσεις Σιωπηρής Λειτουργίας" θα κάνετε εισαγωγή των ρυθμίσεων από το αρχείο setup\pegasus.xml

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Η Απάντηση στην περίπτωση της υπογραφής θα πρέπει να είναι ρυθμισμένη ώστε να έχει:
Γραμμή 1 = 0 (το νούμερο 0)
Γραμμή 2 = Υπογραφή 
Γραμμή 3 = το _a αρχείο. 
Οι Ρυθμίσεις αυτές συμπεριλαμβάνονται στο pegasus.xml

Ρυθμίσεις
=========
1. Στον ορισμό των παραστατικών όπου έχετε ορίσει εκτυπωτή να ορίσετε 
<FHM:O*1=femp90> (για 1 υπογραφή ανά αντίγραφο)
<FHM:O*1=femp91> (για 1 υπογραφή για όλα τα αντίγραφα)


2. Από την επιλογή [Υποστήριξη->Pegasus CnA->Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ] ορίζετε τα απαραίτητα στοιχεία για την επικοινωνία της εφαρμογής με την ΕΑΦΔΣΣ. 
Με την αντιγραφή του φακέλου connect ενεργοποιούνται οι επιλογές: 
α. [Υποστήριξη->Pegasus CnA->Ρυθμίσεις ΕΑΦΔΣΣ]
β. [Υποστήριξη->Pegasus CnA->ΖΗΤΑ Ημέρας]

