[Υποστήριξη -> Pegasus CnA -> Ρυθμίσεις Client (C&A Server)]

To Pegasus ERP Μπορεί να ενεργοποιήσει (ανά τερματικό) την λειτουργία του σαν client στην έκδοση υπογραφών. Θα πρέπει να λειτουργεί ο Pegasus C&A Server στον υπολογιστή που είναι συνδεδεομένος με την ΕΑΦΔΣΣ για να είναι δυνατή η έκδοση των υπογραφών. 

Α.Α. Server που επικοινωνεί: Οι κάθε Pegasus C&A Server μπορεί να εκτελεί αιτήσεις για συγκεκριμένο ΑΑ Server. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να έχετε π.χ. 2 server (με 2 ΕΑΦΔΣΣ) που ό ένας δέχεται αιτήσεις για τον ΑΑ 1 από τα τερματικά και ο άλλος για το ΑΑ2, μοιράζοντας έτσι το φόρτο. Αν ορίσετε 0 τότε υπάρχει μόνο ένας server. 

Χρόνος Αναμονής ανά έλεγχο (sec): Ορίζετε τον χρόνο που θα περιμένει το client μέχρι να ελέγξει αν έχει απάντηση για την αίτησή του από το server. 

Μέγιστο Πλήθος Προσπαθειών: Ορίζετε το πλήθος των προσπαθειών που θα κάνει για να διαβάσει απάντηση, μέχρι να βγάλει σχετικό μήνυμα ότι δεν βρήκε υπογραφή από τον server.  
